# 1、存储设备

对接具体的存储设备。

根据存储类型，对于SAN存储，可以是IP-SAN、FC-SAN、NFS存储方式，对于分布式存储，可以是Ceph、EBS、GFS存储。

对存储设备的基本使用场景如下：

物理磁盘🡪RAID（远端磁盘的冗余方式）🡪逻辑磁盘（LUN，即呈献给主机的存储单元unit连接信息，一般对应的是/dev/vmc/目录下的超链接）🡪主机OS识别出LUN🡪上层使用，有三种方式：

1. 直接使用块设备（LUN透传）
2. 划分LVM（PV-VG-LV）
3. 挂载（gfs挂载到/opt/zxve/storage/UNIT-\*\*\*/dev/vmc/serial-\*\*\*）

🡪创建文件系统🡪用户可识别直接操作的文件夹

# 2、设备接口

存储设备根据接口可以分为：IDE、ATA、SATA（串行ATA）、SCSI（小型计算机接口）、SAS（串行SCSI）、SSD，分别对应IDE磁盘、SATA盘、SCSI盘、SAS盘、SSD盘。

## 2.1 IDE/ATA

IDE（Intergrated Device Electronics，即电子集成驱动器）硬盘也叫ATA硬盘，是采用并行传输技术的硬盘。

IDE硬盘的接口类型：ATA、Ultra ATA、DMA、Ultra DMA

IDE硬盘优点：价格低廉、兼容性强、性价比高

IDE硬盘缺点：数据传输速度慢、线缆长度过短、连接设备少

## 2.2 SATA

SATA其实是Serial ATA，即串行ATA。SATA设计的目的就是取代并行的ATA，第三版的SATA最高传输速度可以达到6Gb/s（大概715MB/s）。SATA是可热插拔的，使用7针脚的窄连接线。

SATA硬盘优点：传输速度快、安装方便、容易散热、支持热插拔

## 2.3 SCSI

SCSI是Small Computer System Interface的缩写，被用于连接硬盘和磁带机以外还可以连接其他外设。

相对于IDE设备，SCSI设备一般贵一点，速度快、稳定性好、比较适合做磁盘阵列。

SCSI硬盘优点：

1. 磁盘平均寻道时间短；
2. 支持多种设备；
3. SCSI还需要在对一个设备传输数据的同时，另一个设备对其进行数据查找；
4. 占用CPU极低，在多任务系统中有着明显优势。由于SCSI卡本身带有CPU，可处理一切SCSI设备的事务，在工作时主机CPU只要向SCSI卡发出工作指令，SCSI卡就会自己进行工作，工作结束后返回工作结果给CPU，在整个过程中，CPU可以进行自身的工作；

## 2.4 SAS

Serial Attached SCSI，即串行SCSI，是SCSI的优化版本，且兼容SATA。

SAS网络与FC的本质区别：SAS为全交换式架构，不像FC一样有Fabric和FCAL两种架构，如果让一个控制器Initiator和多块磁盘作为网络节点直接连接到SAS网络中的话，那么控制器和所有磁盘之间都是全双工线速无阻交换的，控制器可以直接向任何一个磁盘收发数据，同样，磁盘也可以在任何时刻直接向控制器发送数据。

## 2.5 SSD

SSD的成本比SAS高很多，大约十倍。SSD的持续I/O性能可以达到SAS和SATA的40~60倍。SSD容量已增至600GB，但是仍远低于SAS和SATA。

当企业业务对性能的需求大于对成本和容量的因素的时候，SSD是最佳选择，特别适合往往需要最高随机读取和写入性能的最关键业务应用。

# 3、磁阵

## 3.1 JBOD/磁阵

### 3.1.1 磁盘柜

如果主机上安装的是不带RAID功能的SCSI卡，主机上电以后，就会识别出磁盘箱）上的所有磁盘，此时，磁盘箱中有多少磁盘，系统就识别多少块磁盘，在系统磁盘管理器中就会显示多少块磁盘。

如果主机上安装的是带RAID功能的SCSI卡，那么可用RAID卡先对识别出的多块次哦按做一下RAID处理，划分出逻辑盘，此时，操作系统识别出来的就是逻辑磁盘，而不是磁阵上的物理磁盘。

这种磁盘箱叫做JBOD，即Just a Bond Of Disk，只是一串磁盘（不带RAID卡）。

### 3.1.2 磁阵

对于RAID卡安装在服务器上的情况，如果需要调整RAID的话，需要重启服务器生效，这样必然会影响服务器上本身运行的服务。能否把RAID功能做到磁盘柜中，这样只需要在远端的磁盘柜上做好配置，连接上服务器即可。这种自带RAID控制器的磁盘柜叫做磁阵。

一般地，我们成JBOD为磁盘柜/磁盘箱，自带RAID控制器的磁盘柜称为磁盘阵列/磁阵。磁盘柜只是一个外置的磁盘，而磁阵是自带RAID控制器的。

注：有的服务器不做RAID直接是识别不出来磁盘设备的。

## 3.2 RAID

### 3.2.1 RAID卡

磁阵在磁盘柜的基础上，将内部的磁盘经过自带的RAID控制器进行二次划分后，虚拟出来多个逻辑磁盘，然后经过外部的SCSI总线的一个或者多个设备（多路径），具有一个或者多个SCSI ID，所有逻辑磁盘都以LUN的形式呈现给主机。

注：只要是连接磁阵的，我们看到的都是LUN形式的虚拟磁盘。

### 3.2.2 软RAID

还有一种是软件RAID，即系统上面运行RAID软件，然后通过配置界面去设置。

## 3.3 虚拟磁盘

磁阵可以在一个SCSI ID下虚拟多个LUN地址，每个LUN地址对应一个虚拟磁盘（每个虚拟磁盘可以对应多个物理磁盘），这样就可以在一个总线上生成众多的虚拟磁盘。

通常，把硬件层面生成的虚拟磁盘统一称为“LUN”，不管是不是在SCSI环境下；而由软件层面生成的虚拟磁盘，统一称为“卷”，比如各种卷管理软件、软RAID软件生成的虚拟磁盘。

## 3.4 卷管理器

## 3.5 Target/Initor模式

## 3.6 前端/后端

## 3.7 内部/外部接口

## 3.8 多外部接口

## 3.9 双控制器

# 4、存储IO

## 4.1 本地LVM存储

在本地/dev目录下的sd\*代表SATA磁盘，hd\*代表IDE硬盘。如果做LVM，则对应的是dm-\*块设备（dm=deivce mapper），mapper对应的是LVM相关的存储信息，包括本地的、远端的、superpath、multipath。在dev目录下还存在vg目录。

## 4.2 SAN存储

SAN存储映射到本机的设备：

GFS：/dev/vmc/serial-\*\*\*🡪/dev/dm-\*\*\*（块设备）🡪mount🡪目录

NFS：/home/vpshare

IP-SAN：/dev/vmc/serial-\*\*\*（LUN）🡪/dev/dm-\*\*\*

### NFS存储

NFS存储的基本步骤如下：

1、创建存储单元对应的目录：mkdir –p /storage\_unit\_connection\_dir

2、只读打开文件/etc/export：fopen(“/etc/export”,r)

3、更新配置文件设置：echo

4、关闭文件：fclose(fp)

5、重启服务：export -a

### CIFS存储

### GFS2存储

## 4.3 vSAN

vSAN映射到本机的设备：

Ceph：/dev/CEPH-\*\*\*（repos）🡪/dev/rbd\*（device）

EBS：/dev/EBS-\*\*\*（repos）🡪/dev/ebs/\*（deivce）

### Ceph存储

### EBS存储

# 5、相关指令

## 5.1 df

## 5.2 du

du（disk usage），含义为显示磁盘空间的使用情况，统计目录（或文件）所占磁盘空间的代销。该命令的功能时逐级进入指定目录的每一个子目录并显示该目录占用文件系统数据块（1024字节）的情况。若没有给出指定目录，则对当前目录进行统计。

du命令选项：

-s：对每个names参数只给出占用的数据库总数

-a：递归地显示指定目录中各文件及子目录中各文件占用的数据块数，若既不指定-s，也不指定-a，则只显示names中的每一个目录及其中的各子目录所占的磁盘块数

-b：以字节为单位列出磁盘空间使用情况（默认以k字节为单位）

-k：以1024字节为单位列出磁盘空间的使用情况

-c：最后再加上一个总计（系统默认设置）

-l：计算所有的文件大小，对硬链接文件，则计算多次

-x：跳过在不同文件系统上的目录不予统计

## 5.3 fdisk

可以划分磁盘分区或者fdisk –l查看完整的磁盘信息。

# 6、现网问题