# 网络层

## IP服务特点

## IPv4头部信息



IPv4头部结构可变长的选项部分，最多包含40个字节，可选的IP选项包括：

记录路由

时间戳

松散源路由选择

严格源路由选择

# 网络层作用

## IP分片

IP数据报的长度超过帧的MTU时，将会被分片传输。

IP头部中的三个字段给IP分片和重组提供了足够的信息：数据报标识、标识和片偏移。

以太网的MTU为1500字节，因此它携带的IP数据报最大为1480字节。



## IP路由选择机制

## IP转发

## 路由表更新

# ICMP协议

## ICMP报文格式

## ICMP查询报文

## ICMP差错报文